**DOKUMENTACJA NA WYMIANĘ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU SZPITALA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 15**

**ADRES OBIEKTU**: 16-120 Dąbrowa Białostocka ul. M. C. Skłodowskiej 15

Nazwa i kod CPV:

* 45350000-5 Montaż dźwigu
* 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
* 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
* 45442100-8 Roboty malarskie
* 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
* 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
* 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
* 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
* 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

**ZAMAWIAJĄCY:** **SPZOZ DĄBROWA BIAŁOSTOCKA**

**SPIS ZAWARTOŚCI:**

* opis do projektu
* projekt pomieszczeń szybu dźwigowego
* specyfikacja techniczna
* przedmiar robót
* spis działów przedmiaru

**PODMIOT OPRACOWUJĄCY DOMUMENTACJĘ:**  „Kolorowy Dom” P.U.H.

Henryk Mosiejko

16-100 Sokółka ul. Dąbrowskiego 16

**AUTOR OPRACOWANIA**: Henryk Mosiejkoupr. bud. BŁ/116/90

**DATA OPRACOWANIA**: 24.07.2019

OPIS DO PROJEKTU:

1. Opis wykonywanych prac:
   1. 1.1 Demontaż i montaż dźwigu osobowego
   2. Malowanie pomieszczeń i wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach szybu dźwigowego osobowego

Zakres prac do wykonania:

* Obróbka drzwi po demontażu i montażu
* Dostosowanie istniejących otworów do nowych drzwi
* Obróbka otworów drzwi po demontażu kaset wezwań i wyświetlaczy i obsadzeniu nowych
* Odnowienie, odmalowanie otworów drzwi wraz ze ścianami na poziomie przystanków

Kolory farb wykonawca za każdym razem zobowiązany jest uzgadniać z inwestorem. Płytki terakoty dobrać do istniejących.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać znak **B** lub **CE** dopuszczający do stosowania w budownictwie.

Ubiegający się o zamówienie powinni obejrzeć miejsce wykonywania prac i uwzględnienia w wycenie prac niezbędnych do wykonania zamówienia. W czasie realizacji prac nie będzie możliwie zwiększenia ceny zamówienia.

* 1. Wymiana wykładzin w pomieszczeniu maszynowni

Zakres prac do wykonania:

* Skucie płytek PCV z warstwą zaprawy z podłogi
* Gruntowanie przygotowanego podłoża,
* Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu
* Ułożenie nowych płytek z gresu

Fakturę płytek wykonawca za każdym razem zobowiązany jest uzgadniać z inwestorem.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać znak B lub CE dopuszczający do stosowania w budownictwie.

* 1. Remont szybu dźwigowego

Zakres prac do wykonania:

* Weryfikacja przepustów pomiędzy maszynownią a szybem dźwigowym w razie konieczności wykonanie nowych przepustów
* Odświeżenie szybu dźwigowego z uzupełnieniem lub wymianą oświetlenia
* Uzupełnienie ubytków w szybie po demontażu dźwigu
* Odświeżenie maszynowni na drzwi z zamkiem umożliwiającym otwarcie od wewnątrz pomieszczenia
* Osadzenie gniazdek, włączników opraw oświetleniowych
* Osadzenie skrzydeł drzwiowych
* Roboty malarskie
* Wywóz gruzu z terenu szpitala

Kolory farb, gres, drzwi wykonawca za każdym razem zobowiązany jest uzgadniać z inwestorem.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać znak **B** lub **CE** dopuszczający do stosowania w budownictwie.

**Ubiegający się o zamówienie powinni obejrzeć miejsce wykonywania prac i uwzględnienia w wycenie prac niezbędnych do wykonania zamówienia. W czasie realizacji prac nie będzie możliwie zwiększenia ceny zamówienia.**